# Zdrojový kód wiki Projekt Okna

Naposledy upravil David Brazda 14.10.2021 08:15
Export
Office Formats
Export do PDF
Other Formats

Select the pages to export:

select all/ none

Legend:
  Created Page
  Modified Extension Page
  Clean Extension Page

Export do HTML

Show last authors

author | version | line-number | content
--- | --- | --- | ---
1 | Koupit
2 |
3 | * Tmel
4 | * Malířská páska
5 | * Barva
6 | * Chlupáč váleček velký
7 |
8 | **Po díle**
9 |
10 | * opravit spáru
11 | * Zkontrolovat tašky na jižní straně
12 | * **Zateplit segment pod oknem v kuchyni a vedle?**
13 |
14 | **Koupit**
15 |
16 | * Plachta 3x5 za 200 OBI, stavební černá plachta 4x4 149
17 | * Kontaktní paropropustné 30kc m
18 | * Vlna 16-20cm, 8m
19 | * Vruty do sádrokartonu
20 | * Plastové rohy
21 |
22 | **Koupit**
23 |
24 | * Bity na sádrokarton
25 | * T20 bit hvězdička
26 | * střešní lišta 260 + 240 (3x5?)
27 | * Tmel
28 | * Pár vrutů do dřeva větších
29 | * 8mm sponky
30 |
31 | **Ostění (sádrokartonové konstrukce)**
32 |
33 | * UD + CD, případně i pomocí stavěcích třmenů ([[[[image:1632980202222-495.png||queryString="width=111&height=37" height="37" width="111"]]>>attach:1632980202222-495.png]]) a latí
34 | * sádroš spáry min 15cm od rohů okna
35 | * zalomení ostění lze naříznutím z lícu
36 |
37 | **Zdroje**
38 |
39 | * nejlepsi navod [[https:~~/~~/www.receptyprimanapadu.cz/dum-a-stavba/jak-spravne-oplastit-stresni-okno/>>https://www.receptyprimanapadu.cz/dum-a-stavba/jak-spravne-oplastit-stresni-okno/]]
40 | * postup na zalomené oplasteni (zajimavy postup [[https:~~/~~/www.rigips.cz/jak-na-to/oplasteni-stresniho-okna/>>https://www.rigips.cz/jak-na-to/oplasteni-stresniho-okna/]] )
41 | * postup bez zalomeni zde [[https:~~/~~/www.asb-portal.cz/stavebnictvi/okna-dvere/stresni-okna/montaz-oplasteni-stresniho-okna/2>>https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/okna-dvere/stresni-okna/montaz-oplasteni-stresniho-okna/2]]
42 | * video navod na jednoduche osteni [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=PO_A9mjg-xg>>https://www.youtube.com/watch?v=PO_A9mjg-xg]]
43 |
44 | **Postup**
45 |
46 | - vypěnovat spáry v okně, izolace, parofofolie, oboustranou do okna
47 |
48 |
49 | **Koupit**
50 |
51 | * soudal low expansio foam
52 | * jednostraná páska na parotesnou zabranu
53 |
54 | Další todo
55 |
56 | * přilepit tašky (střešn tmel nebo silikon)
57 | * vypěnovat v okně spáry
58 |
59 | **Zdroje:**
60 |
61 | * zákl. info o oknech a rozměrech [[https:~~/~~/www.ceskestavby.cz/clanky/proc-a-jak-vybrat-stresni-okna-24859.html>>https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-a-jak-vybrat-stresni-okna-24859.html]]
62 | * **vytvoření otvoru** a rozebrání prvních tašek zevnitř [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=yszx1JxfLks&list=PLKbE36hm18rCjXu2J0d3VxRB2uk2B7EtX&index=2&ab_channel=Buildinglines>>url:https://www.youtube.com/watch?v=yszx1JxfLks&list=PLKbE36hm18rCjXu2J0d3VxRB2uk2B7EtX&index=2&ab_channel=Buildinglines]]
63 | * uzavření interiérového otvoru - [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=PO_A9mjg-xg&ab_channel=RobinClevett>>url:https://www.youtube.com/watch?v=PO_A9mjg-xg&ab_channel=RobinClevett]] (případně pak [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=9vP9JPadE9c&ab_channel=SkillBuilder>>url:https://www.youtube.com/watch?v=9vP9JPadE9c&ab_channel=SkillBuilder]])
64 | * při broušení sádroše vytvořit negative air - viz zde [[https:~~/~~/youtu.be/W-p7pvnMAq8?list=PL34cQkzKfXWbi6XYXmn4dodhusK_i4nZ6&t=6770>>url:https://youtu.be/W-p7pvnMAq8?list=PL34cQkzKfXWbi6XYXmn4dodhusK_i4nZ6&t=6770]]
65 | * pro sádroš roehy dát flex pásku viz [[zde>>https://youtu.be/ecyTt8QfzWg]]
66 | * Montážní videa [[Toso>>https://www.toso.cz/montazni-video-stresnich-oken-a45]]
67 | * Montáž opláštění střešního okna(imnspirace pro ostění) [[https:~~/~~/www.asb-portal.cz/stavebnictvi/okna-dvere/stresni-okna/montaz-oplasteni-stresniho-okna>>https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/okna-dvere/stresni-okna/montaz-oplasteni-stresniho-okna]] např. [[[[image:1631030924969-748.png||queryString="width=204&height=135" height="135" width="204"]]>>attach:1631030924969-748.png]] další podobný postup [[zde>>https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/okna-dvere/stresni-okna/oplasteni-stresniho-okna-technologicky-postup]]
68 | * [[další návod >>https://tomaschmelar.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=440926]]na okna nad sebou
69 | * další video návod na insulaci a finalizaci ostění [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=8kpW5nQDPgA>>https://www.youtube.com/watch?v=8kpW5nQDPgA]]
70 | * Rockwool postup zateplení střechy a interiérů [[Pdf>>attach:sikme-strechy-postup-zatepleni.pdf]]
71 | * Montáž oken čvut detail osazení pdf[[Detail osazení pdf>>attach:katalog_detailu_-_songv1.pdf]]
72 | * [[Dakea instruktážní videa>>https://dakea.cz/instruktazni-videa/]]
73 | * Příručka Velux pro montážní firmy [[Pdf>>attach:prirucka pro montazniky-2017-05.pdf]]
74 | * Technické nákresy nejčastějších instalací Velux [[zde>>https://www.velux.cz/odbornici/architekti-a-projektanti/ke-stazeni/technicke-vykresy/sestavy-oken]]
75 | * Pro finální tmelení sádroše bez broušení - hustota tmelu [[takováto>>https://youtu.be/9O2kQGlTmxs?t=171]]
76 | * Návod přímo k našim oknům [[Zde>>https://cz.dakstra.com/montaz/podrobny-postup-montaze]]
77 |
78 | **Na co se podívat**
79 |
80 | * jak vypadá okno s délkou 140cm
81 | * ovládání ve spodu a jeho použití
82 | * jak vypadají levná okna v hornbachu?
83 |
84 | **Dořešit:**
85 |
86 | layout a rozměry
87 |
88 | * výška okna vs horní a spodní hrana (viz doporučené specifikace) - klika bude nejspis dole, **vybrat výšku tak abych si ho neotviral na hlavu**
89 | * dvě vedle sebe, pří. 4 nad sebe?
90 | * rozměry [[ostění>>https://www.toso.cz/pred-zakoupenim-a12]] (interierového výklunku) - horní strana horizontální, spodní svisle - zajistí největší rozptýlení světla viz např. [[[[image:1631028621824-112.png||queryString="width=178&height=134" height="134" width="178"]]>>attach:1631028621824-112.png]] [[[[image:1631025486491-745.png||queryString="width=167&height=107" height="134" width="209"]]>>attach:1631025486491-745.png]] [[[[image:1631027311898-291.png||queryString="width=183&height=132" height="132" width="183"]]>>attach:1631027311898-291.png]] [[[[image:1631103061120-234.png||queryString="width=144&height=129" height="129" width="144"]]>>attach:1631103061120-234.png]]
91 | *
92 |
93 | **Doporučení:**
94 |
95 | * umístit okno do podobné výšky jako běžné okno ve svislé stěně
96 | * spodní hranu okna 90-110 cm od podlahy (horní ovládání), 130-150cm (spodní ovládání)
97 | * horní hranu okna 185-220 cm od podlahy
98 | * máme mezeru mezi krokvemi 88cm, podle doporučení možná použít pevnou příložku nebo stačí izolace
99 | * standard je dřevo, plast pouze pro kuchyne, koupelny nebo kdyz neni pod nim topeni
100 | * koeficient U kolem 1 a níže
101 | * dvě okna vedle sebe - standardni vzdalenost mezi temito okny je 14 cm (standardni krokev+2 cm na zatepleni
102 | * Střešní okno je osazeno dle pokynů výrobce na montážní latě s výškou profilu 40 mm a šíří 80mm (koupit)
103 | * zvážit přímé ostění nebo se zubem. Cílem je aby horní a spodní část okna měla dostatečnou vrstvu izolace - pozor nestlačit.
104 |
105 | **Kandidáti**
106 |
107 |
108 | * Trojsklo toso - dvě okna (Uw= 0.7) [[[[image:1631027109482-267.png||queryString="width=248&height=217" height="217" width="248"]]>>attach:1631027109482-267.png]]
109 | * Dvojsklo todo - dvě okna (Uw=1.1) [[[[image:1631099749202-823.png||queryString="width=248&height=223" height="223" width="248"]]>>attach:1631099749202-823.png]]
110 | * další shop s výběrem značek [[www.milpe.cz>>www.milpe.cz]] - velux trojsklo(Uw=1.1) 19.708
111 | ** [[[[image:1631106869573-634.png||queryString="width=357&height=126" height="126" width="357"]]>>attach:1631106869573-634.png]]
112 | * dvojsklo roofLITE solid pine - double (Uw=1.3) - 14tis[[[[image:1631098203988-358.png||queryString="width=256&height=166" height="232" width="358"]]>>attach:1631098203988-358.png]]
113 | * trojsklo roofLITE trio pine - double (Uw=1.1) - 16.7tis [[[[image:1631118986575-484.png||queryString="width=325&height=193" height="193" width="325"]]>>attach:1631118986575-484.png]]
114 | * trojsklo roofLITE plastové - (Uw 1,1) - 19
115 | * Očividně je toso.cz rebrandovanz rooflite, ještě ověřit. Ale podle kódu to tak vypadá. Zkusit najít trojsklo trio pine pod 16.7.
116 | * Zkusit nahradit zateplovací sadu standardními materiály - nahoře paropropustná fólie, pod to izolační materiál a montážní páska. A do ostěnní pak parotěsná folie s montážní páskou.
117 |
118 | **Nástroje**
119 |
120 | * vodováha
121 | * přímočará pila
122 | * šroubovák
123 | * vrtačka
124 | * sponkovačka (z práce)
125 | * flexa s kotoučem na beton
126 | * metr
127 | * kladivo
128 | * ruční pila na dřevo
129 | * odlamovací nůž
130 | * úhelník
131 | * schůdky
132 |
133 | **Pomocný materiál ke koupi**
134 |
135 | * --zakrývací igelit--
136 | * --List na primocarku--
137 | * --Pracovní rukavice--
138 | * --Ochranné brýle--
139 | * dlouhé šrouby do dřeva (30mm a 80m) - (% style="color:#c0392b" %)balení?
140 | * bit hvězdička IP20
141 | * --Lepící páska na papir--
142 | * konstrukce na sádroš (okolo krokve a na bokdy ostění)
143 | * 40mm x 50mm latě střešní ((% style="color:#c0392b" %)změřit původní - stejný výška(%%)) - třeba 2 x 2.10m na horni a spodní
144 | * vnitřní parofolie na ostění - okno má na něj drážku (viz [[video>>https://www.youtube.com/watch?v=9poY97QwDy4]]) (folie bude buď v balení a nebo si ji vytvořit a pomocí oboustrané pásky přilepit do drážky okna a spojit s vnitřní parofolií)
145 | * izolace na ostění a na výplň (difuzní paropropustná fólie - jako doplněk hydroizolace)
146 | * lepící páska na parotěsnou fólii (pěkně viděno ve videu [[tady>>https://www.youtube.com/watch?v=8kpW5nQDPgA]])
147 | * lepící páska na krabice
148 |
149 | **Postup**
150 |
151 | * horní a spodní latě
152 | * po dokončení otvoru promyslet přesnou výšku okna a cvičně ho tam dát, kvůli dostupnosti kliky, ergonomii používání a dostatečném výhledu - **finální výšku zafixovat až po tomto testu**
153 | * po vnějších stranách buď kontralatě ke vnějším krokvím a nebo doplnit jen izolací
154 |
155 | **Výběr**
156 |
157 | * pěkný návod [[How to fit velux windows>>https://www.roofingsuperstore.co.uk/help-and-advice/project-guides/roof-windows/how-to-fit-a-velux-window/]]
158 | * zateplení okolí okna normální izolací [[video>>https://www.youtube.com/watch?v=43O0MsInSos]]
159 | * článek o napojení střešních oken a tvaru ostění - [[https:~~/~~/www.izolace.cz/clanky/detaily-napojeni-stresnich-oken/>>https://www.izolace.cz/clanky/detaily-napojeni-stresnich-oken/]]
160 |
161 |

Můj Deník
XWiki Debian 12.9